韶环始审〔2021〕4号

韶关市生态环境局关于华聚工程塑料生产线及厂房建设项目环境影响报告表的审批意见

广东华聚科技有限公司：

你公司报送的《华聚工程塑料生产线及厂房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。现批复如下：

一、项目概况：广东华聚科技有限公司拟投资2100万元，选址于始兴县产业转移工业园内（厂区中心地理坐标为E：114°04′11.3″，N：24°56′43.38″）建设年产3万吨工程塑料建设项目。项目占地面积为22372平方米，建筑占地面积约7245平方米，建设内容主要包括1栋3F生产车间，1栋单层仓库以及危废暂存间等，其余用地为预留用地。主要原辅材料包括PA、PC、PP、PPS、PBT主料及玻璃纤维、阻燃剂、添加剂、抗氧剂、润滑油、功能助剂等辅料，其工艺流程为：原料→投料系统→混合→挤出→冷却→切粒→过筛→均化→质检→包装。项目劳动定员100人，均不在厂区食宿，年工作320天，实行3班8小时工作制。

二、建设单位在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入始兴产业转移工业园污水处理厂处理达标后排至墨江，不另行安排废水总量控制指标。废气总量控制指标中颗粒物：0.1516t/a，VOCs：2.5391t/a。

四、项目在建设施工过程中，应切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。项目施工期主要建设内容为厂房建设、生产设备的安装与调试，应按《报告表》要求认真落实好建设施工阶段施工扬尘、废水、噪声、固体废物的各项环保措施，以最大限度降低施工期对周边环境的影响。

五、项目在运营过程中，应按环保相关规定及《报告表》要求切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。

1.按环保相关规定及《报告表》要求认真落实好废气处理措施，建设完善好废气收集处理系统。运营过程中投料工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；挤出工序产生的废气经高效适宜治理技术及设施处理后通15米高排气筒排放；质检工序产生的少量有机废气通过加强通风设施减少对环境的影响。有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4限值要求；无组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

2.项目运营过程中产生的冷却水循环使用，不外排，生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入始兴产业转移工业园区污水处理厂处理达标后排放。

3.运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强厂区绿化等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.完善好固体废物的分类收集、储运及处置系统，并完善台账记录。一般固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单等要求；危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。本项目生产过程中产生废包装材料外售资源化回收利用；边角料、不合格产品、除尘粉尘等按一般工业废物要求处理；废活性炭及其吸附物、废UV光管经收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；生活垃圾定期交由环卫部门处理。

5.项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立台账记录；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

五、项目竣工后，业主应及时申领排污许可证或登记并自行组织建设项目竣工环境保护验收。

六、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报相关环保部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年6月2日