韶环始审〔2021〕14号

韶关市生态环境局关于广东胜泉紧固件有限公司胜泉紧固件项目环境影响报告表的审批意见

广东胜泉紧固件有限公司：

你公司报送的《广东胜泉紧固件有限公司胜泉紧固件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审核，现批复如下：

项目概况：广东胜泉紧固件有限公司拟投资5000万元，选址于始兴县产业转移工业园润聪北侧B地块（地理坐标为E：114°07′43.317″，N：24°56′55.892″）建设胜泉紧固件项目。项目占地面积为10001平方米，建设内容主要包括新建生产车间（1层）、办公楼（3层）、宿舍楼和食堂（4层）、危废仓等。主要原辅材料包括成型钢、不锈钢、润滑油、淬火油、稀硝酸，均为外购；其工艺流程为：成型钢/不锈钢→成型→搓牙→滚牙→车床→磨床→品质检查→清洗→风干→热处理→包装→产品，规模为年产高强度螺栓等紧固件3000吨。项目拟劳动定员30人，一日一班制，每班8小时，年工作300天。

二、你公司须认真研读《报告表》，按申报及《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治、防止生态影响及破坏的相关措施进行筹建，全面落实环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应重点做好如下工作：

（一）项目在建设施工过程中，应切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。项目施工期主要建设内容为厂房建设、生产设备的安装与调试，应按《报告表》要求认真落实好建设施工阶段施工扬尘、废水、噪声、固体废物的各项环保措施，以最大限度降低施工期对周边环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。成型工序和热处理工序产生的废气经集气罩+静电油烟净化器等有效措施处理并符合环保要求后由排气筒排放；机加工过程产生的粉尘通过加强车间通风；食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放。废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中规定排放限值；排气筒高度应不低于《报告表》建议值。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产过程中产生的清洗废水回用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理，严格达标排放，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。生活污水执行《水污染物排放限值》（DB11/26-2001）中第二时段三级标准及始兴产业转移工业园纳管要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强设备维护保养等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台帐记录。废包装材料、不合格品、废边角料等可回收利用的固废经收集后交由资源回收公司回收处理；废原料桶、废润滑油、废淬火油、清洗槽渣等属于危险废物，须严格按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；餐厨垃圾交由专门厨余垃圾的单位处理。

（六）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好各种废物的记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

（七）在项目施工和运营期间，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、项目运营期无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂处理，不安排废水总量控制指标。大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.21t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。建设项目完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开。

六、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2021年12月2 日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站