竞争性磋商文件

（货物）

项目名称：始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）

项目编号：GDXD2303007CH

****

采购人：始兴县九龄中学

采购代理机构：广东信德管理咨询有限公司

日期：2023年4月

**温馨提示！！！**

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以采购文件为准）

1. 如无另行说明，响应文件递交时间为提交响应文件截止时间**前30分钟**内。
2. 本项目须法定代表人或授权代表到场参与磋商，为避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。
3. 各响应供应商请**注意区分**响应保证金、购买采购文件以及招标代理服务费**收款账号**的区别，务必将响应保证金按采购文件的要求存入**指定的响应保证金账号**，招标代理服务费存入**招标代理服务费账号**。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。
4. 响应文件应按顺序**编制页码**。
5. 请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求**盖章、签名、签署日期**。
6. 请正确填写《报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

**目　　录**

[第一部分 磋商邀请 2](#_Toc338083264)

[第二部分 响应供应商须知 6](#_Toc338083265)

[第三部分 采购人需求](#_Toc338083266) 19

[第四部分 合同书格式 3](#_Toc338083267)5

[第五部分 响应文件格式](#_Toc338083268) 40

第一部分　磋商邀请

广东信德管理咨询有限公司(以下简称“采购代理机构”)受始兴县九龄中学(以下简称“采购人”)的委托，对始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参与磋商。有关事项如下：

一、磋商项目的名称、内容、预算、简要技术服务要求

1.项目名称：始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）

2.项目编号：GDXD2303007CH

3.采购预算（元）：¥966663.00元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **采购预算(元)** | **完成时间** |
| 1 | 始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次） | 1批 | ¥966663.00元 | 签订合同后30天内完成供货、安装、调试并交付采购人使用 |

（供应商必须对项目进行整体响应，不允许仅对其中部分内容进行响应。）

二、供应商资格要求

（一）供应商具备《政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业为：工业。 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)等，供应商提供《中小企业声明函》(监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业)。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告（财务报表）或本年度任意1个月的财务报表复印件或基本开户行出具的资信证明；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（填写响应文件格式资格声明函）；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（填写响应文件格式资格声明函）。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件（填写响应文件格式资格声明函）

2.存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与磋商；（填写响应文件格式的资格声明函）

3.已成功办理本项目报名的供应商；

4.本项目不接受联合体响应；

5.供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）。

三、供应商凭以下资料购买磋商文件

1.法人或者其他组织的营业执照证明文件复印件或法人证书复印件。

2.供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，提供信用中国网站www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章；

3.法人代表证明及授权书(原件)；

4.报名登记表（版本从http://www.xindemc.cn/下载中心一栏下载）。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.获取磋商文件时间：2023年4月11日至2022年4月18日（办公时间内，法定节假日除外）。

2.获取磋商文件地点：韶关市浈江区风采路中华新街52号4楼

3.获取磋商文件方式：现场报名

4.磋商文件售价：人民币300元/套，售后不退。

5.已办理报名并成功购买磋商文件的供应商参加响应的，不代表通过资格、符合性审查。

五、响应文件提交截止时间、响应文件提交地点，磋商时间、地点及要求

1.响应文件提交开始时间：2023年4月24日下午14：30分至15：00分(北京时间)。

2.响应文件提交地点：韶关市浈江区风采路中华新街52号4楼

3.开标时间：2023年4月24日下午15时00分(北京时间)。

4.要求：请各响应供应商的授权代表务必到场参与磋商报价。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：始兴县九龄中学

采购人地址：韶关市始兴县太平镇城东路338号

采购人联系人：卢老师

采购人联系电话：18038948567

2.采购代理机构名称：广东信德管理咨询有限公司

采购代理机构联系人：余工

采购代理机构联系电话：0751-8855113

公司邮箱: xindemc@126.com

网址：<http://www.xindemc.c>n

第二部分 响应供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的项目。

2. 定义

2.1“采购人”指本项目的委托人。

2.2“采购代理机构”指广东信德管理咨询有限公司。

2.3“响应供应商”指向采购代理机构提交响应文件并参与磋商的法人或其他组织。

2.4“成交供应商”指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

2.5“货物”指响应供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

2.6“服务”指响应供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其它服务。

2.7磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

3. 合格的响应供应商

3.1具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(《磋商邀请》另有规定的除外)。

3.2独立于采购人和采购代理机构的供应商。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.5有满足行政主管部门或行业协会对本项目货物、服务的相关许可文件和其它资格证明文件(详见《磋商邀请》)。

3.6符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的供应商的其它条件(详见《磋商邀请》)。

**4.联合体报价(本项目不适用）**

对接受联合体报价的项目：

4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个响应供应商的身份报价。

4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定响应供应商特定条件的，联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

4.3 联合体报价的，应以主体方名义提交报价保证金，对联合体各方均具有约束力。

4.4 联合体各方之间应当签订共同报价协议并在响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

4.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

**5.关联企业**

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

5.2 同一响应供应商授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价，则评审时将同时被拒绝。

**6.提供前期服务的供应商**

6.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**7.须落实的政府采购政策**

7.1（《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），《关于政府采购支持监狱企 业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)，《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

7.2 中小微企业报价是指符合《中小企业划型标准规定》的响应供应商，通过报价提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业报价应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

7.3 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

7.4 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.5 响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

二、磋商文件

1.磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

1.1磋商邀请。

1.2响应供应商须知。

1.3采购人需求。

1.4合同书格式。

1.5响应文件格式。

2.磋商文件的澄清

1. 任何要求对磋商文件进行澄清的报价供应商，均应将需澄清的事项以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达至采购代理机构，采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价供应商提出的疑问及问题；采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复， 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价供应商。磋商文件的澄清属于磋商文件的组成部分，并对所有报价供应商有约束力。

3.磋商文件的补充和修改

3.1根据项目的需要，采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3.2磋商文件的修改将以书面的形式于响应文件提交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分；报价供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3.3采购人以及采购代理机构可以视项目具体情况，酌情延长响应文件提交截止时间，并将变更时间在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，请各响应供应商密切关注。

3.4在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组将以书面形式通知所有参与磋商的响应供应商；若响应供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、响应文件

1.响应文件的编写

1. 响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有事项、格式、条款等内容，按要求编制响应文件，并提交完整的文件；
2. 响应文件和来往函件均应使用中文，磋商文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。
3. 响应供应按本磋商文件第三部份《采购人需求书》和第五部分《响应文件格式》的要求填写磋商报价。

2.响应文件的构成及要求

2.1响应部分(参见磋商文件第五部分响应文件格式)。

2.2 商务响应文件(参见磋商文件第五部分响应文件格式)。

2.3响应供应商认为需加以说明的其它内容。

2.4响应供应商响应文件的内容应当与磋商文件要求一致，如果内容与磋商文件的指标不一致，有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，响应供应商都应按照附件的格式将偏离情况在偏离栏中如实列出。

2.5响应供应商应按响应文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.响应文件的签署、装订和密封

1. 响应文件**正本一套、副本二套**、**电子文档壹份**，电子文件U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与响应供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准。每份响应文件需清楚标明“正本”或“副本”，且正本须用不褪色的墨水书写打印并注明“正本”字样。“副本”可以是“正本”的复印件。如果正本与副本不符，则以正本为准。响应文件正本应由响应供应商的法定代表人或其授权委托人在响应文件上签字并加盖单位公章，同时需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中。除对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由响应单位的法定代表人或其授权委托人签字并盖章。任何不完整的投标将被拒绝。
2. 所有响应文件(附特殊规格的图纸外)以A4纸大小为标准装订成册(禁止使用活页式)并自编目录及连续页码。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不褪色的墨水笔按顺序填写，但字迹必须清晰可辨，不可潦草。由于编排混乱导致响应文件被误读或无法查找，不利后果由响应供应商自行承担；建议采用双面打印或复印。
3. 所有响应文件必须装入密封的信封或封套。响应文件的正本和副本应分别封装，电子文件和正本一并密封包装，并在每一信封或包装的封面上注明正、副本并加盖单位公章。

|  |
| --- |
| (正本/副本/唱标信封)  项目名称：始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）  收件人名称：广东信德管理咨询有限公司  项目编号：  响应供应商名称：  响应供应商地址： 邮政编码：  联 系 人： 联系电话：  于“　　　年　月　日　时　分”之前不准启封(即响应文件提交截止时间) |

1. 采购代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。
2. 采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.响应文件有效期

1. 从响应文件提交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示；响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不会被没收，同意延期的响应供应商除按照采购代理机构要求修改响应有效期外，不得修改响应文件的其它内容，同时响应供应商的原报价在有效期内的权利义务也相应延续。

5.响应保证金

本项目不设响应保证金

6.响应文件的递交和撤回

6.1响应供应商应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于响应文件提交截止时间之前递交响应文件；迟于截止时间递交的响应文件将被视为无效。

6.2磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

6.3在响应文件提交截止时间前响应供应商可以撤回报价，但在响应文件提交截止时间之后不允许撤回报价。

四、磋商及评审

1.磋商小组

1.1本次采购依法组建磋商小组；磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

1.3 磋商小组将根据磋商文件的规定，与响应供应商进行磋商，并对最终形成的响应文件和磋商结果进行详细评审，并据此推荐成交候选人。

2.磋商程序

1. 磋商小组将以抽签的形式对在本须知规定的时间内递交响应文件的响应供应商进行磋商排序。
2. 磋商小组将按照抽签的顺序，与响应供应商分别就技术(服务)商务和价格进行相同轮次(一个或多个回合)磋商，并形成磋商纪要文件；磋商的目的在于澄清响应、明确需求，使所有响应供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得向其他响应供应商或者与评审无关的其他人透露与磋商有关的其他响应供应商的技术(服务)资料、报价和其它信息。
3. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商实际情况对文件中需要采购的技术、需向我方的服务要求以及合同条款进行实质性的变动，但不得变动磋商文件的其它内容；实质性变动的内容，须经采购人代表确认；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。
4. 最后报价：响应供应商应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价(最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定)。

(1)磋商过程对用户需求(包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素)没有作出改变的，响应供应商的后次报价不得高于其前一次报价；

(2)若响应供应商的后次报价高于前一次报价的，磋商小组可以视情况决定其报价为无效报价。

1. 磋商的内容包括但不限于：商务条件技术规格(服务条款)、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2. 技术(服务)商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
3. 在磋商过程中，响应供应商提交的响应文件、澄清文件、最后响应文件等，应当由响应供应商法人代表或授权代表当场签字并加盖单位公章，响应供应商应受其约束。

3.评审

1. 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
2. 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效报价。
3. 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

4.评审办法

**4.1 评审原则**

(1)本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

(2)本次竞争性磋商采购的评审采用**综合评分法**。本次评审是以磋商文件，最终形成的响应文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进(服务优良)、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好及综合实力强的成交供应商。

(3)参加磋商的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

**4.2 磋商评审程序和评审方法**

（1）磋商小组首先对报价人进行初审，初审内容包括资格性、符合性审查（内容详见附表1），出现不符合资格性、符合性初审表所列情形之一时，不得参与磋商，磋商小组将告知供应商并说明理由。

（2）磋商小组与通过初审的每一报价人分别进行磋商，报价人派出法定代表人或其授权代表参加，如不参加，视为报价及磋商承诺按报价文件内容不变。

（3）磋商小组与报价人进行磋商后形成《磋商承诺》。《磋商承诺》是报价文件的有效组成部分。

（4）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《磋商纪要》中以通知所有磋商供应商。

（5）如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于首次报价。

（6）在磋商中，磋商的任何一方，不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息；

（7）磋商小组要求报价人在规定的时间内进行最终报价。除非报价人另有说明，最终报价总价与第一次报价总价下浮的比例，其报价明细项按相同比例下浮。

（8）没有在规定时间内提交最后报价视为报价及磋商承诺按报价文件内容不变。

（9）磋商完成后，磋商小组将进入评审流程。

**4.3磋商过程中出现下列情况之一时，本项目作废标处理：**

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（注：1、关于多个供应商提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号令）》处理。2、经政府采购监管部门批复同意不足三家报价继续进行采购程序的情况除外。3、按照财库〔2015〕124号“财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）本次磋商采用一次评审，两轮或多轮磋商报价形式进行。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**4.4综合评分及其统计**：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个响应供应商的技术商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②供应商技术商务得分高者）。磋商小组按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商，以此类推。第一成交候选人不得随意放弃成交资格，

**4.5技术、商务和价格的评审：**

1.技术、商务评分：技术、商务评分各单项所占分值详见附表《商务、技术评分表》；(按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。)

2.价格评定

1）对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

1.1）响应供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

1.2）响应供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为4%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

1.3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

1.4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

1.5）本条款中上述优惠原则不同时使用。

3.价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**磋商报价得分=磋商基准价÷最终磋商报价×30**

如此类推，算出所有响应供应商的价格评分。(按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。)

**4.6技术商务及价格分值分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

**4.7 推荐成交供应商**

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人(（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②供应商技术、商务得分高者）。磋商小组按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为成交候选供应商，第二名为第二成交候选供应商，以此类推。

**4.8评审报告**

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

**4.9 磋商、评审过程的保密性。**

1. 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向响应供应商及与磋商评审无关的其他人透露。
2. 从响应文件提交截止时间起到确定成交供应商日止，报价供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果响应供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

**4.10接受和拒绝任何或所有报价的权利。**

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的响应供应商不承担任何责任。

**4.11变更技术(服务)方案的权利。**

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术(服务)方案或采购数量，如果响应供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、成交供应商及成交服务费

1.成交供应商的确定

1.1根据磋商小组评审结果，采购人依法确定排名第一成交候选人为成交供应商。

2.成交结果公告

2.1采购代理机构将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)和始兴县人民政府门户网（http://www.gdsx.gov.cn）及广东信德管理咨询有限公司网(www.xindemc.cn）等媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交供应商名单、采购人名称和电话等。

3.质疑和投诉

3.1响应供应商对磋商文件、评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。供应商可以委托代理人提出质疑，但代理人代表供应商提出质疑时，应当提交《委托书》，《委托书》必须具备以下内容：委托人名称、被委托人名称、委托事项、委托权限、委托时限、被委托人身份情况、签名盖章。

3.2采购人或采购代理机构应在收到响应供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

3.3对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内得到答复的，提出质疑的响应供应商可以在答复期满后15个工作日内，向相关监督管理机构投诉。

4.成交通知书

* 1. 成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
  2. 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.签订合同

5.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》中规定的时间、地点，由其法定代表人或其授权委托人持《成交通知书》到采购人相关部门与采购人签署合同。

5.2合同的组成基于但不限于以下部分：

(1)《合同书》；

(2)磋商文件及其澄清、补充文件；

(3)成交供应商的响应文件及其澄清、补充文件；

(4)《成交通知书》。

6.成交服务费

6.1成交供应商在领取《成交通知书》之前须向招标代理机构交纳的招标代理服务费，服务费（不足5000元按5000元收取）以采购金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算，收费标准按中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

6.2成交服务费支付方式：招标代理服务费一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

6.3成交服务费不在报价中单列。

六、磋商文件的解释权

本磋商文件的解释权归广东信德管理咨询有限公司所有。

**附表一 资格性及符合性审查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 报价人名称 | | |
| 报价人A | 报价人B | 报价人C |
| 具备供应商资格要求的 |  |  |  |
| 响应报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合磋商文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按磋商文件要求提供法定代表人证明及授权书的 |  |  |  |
| 符合磋商文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 满足磋商文件中带★号的条款和指标，且符合磋商文件的其他要求，没有重大偏离的 |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评标期间，响应供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经磋商小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

（4）响应供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

**附表二 商务评分表(20分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分准则** |
| 1 | 企业资质 | 6分 | 供应商具备有效的管理体系认证：  ①质量管理体系②环境管理体系③职业建康安全管理体系  每提供一项得2分，此项最高6分；（提供证书复印件） |
| 2 | 同类项目经验 | 10分 | 同类厨房设备项目经验：供应商近三年（以开标截止日往前推算）完成的厨房设备供货及安装的同类项目合同情况进行评审，每提供一个同类项目经验业绩得2分，最高得10分。  （业绩证明材料以提供中标通知书或合同复印件，无或未按要求提供证明材料的不得分）。。 |
| 3 | 售后服务、保修期承诺情况 | 4分 | 项目完质保期满后提供2年或以上质保服务的4分，提供2年以下质保服务的1分。**（提供承诺函）**  **注：质保服务保证以提供承诺函为准，否则不得分，格式自拟**） |

**附表三 技术评分表 （50分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分准则** |
| 1 | 技术参数的响应情况 | 30分 | 带“▲”技术参数技术完全满足或优于用户需求的（按采购需求内容提供相关证明文件复印件并加盖公章），得30分，每负偏离一项扣2分，非“▲”技术参数每偏离一项扣0.5分，扣完为止。  **注：按采购需求提供相关证明文件，否则不得分。** |
| 2 | 实施方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目的实施方案，具体、详细、可行程度进行综合评审（包括：产品的选型、可维护性、质量安全保证措施，项目安装调试及验收方案等）。  1.所投产品选型、可维护性最优，质量安措施、项目安装调试及验收方案详细完善，可行性强，得10分  2.所投产品选型、可维护性一般，质量安措施、项目安装调试及验收方案一般，可行性一般，得6分  3.所投产品选型、可维护性差，质量安措施、项目安装调试及验收方案不可行，得2分；  4.未提供方案不得分。 |
| 3 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 5分 | 根据磋商文件技术要求和投标技术响应情况进行综合评审：  1.能够完全满足磋商文件要求且投标产品的技术水平、先进性、稳定性、安全性优得5分；  2.能够基本满足磋商文件要求且投标产品的技术水平、先进性、稳定性、安全性较好得3分；  3.能够基本满足磋商文件要求且投标产品的技术水平、先进性、稳定性、安全性一般得1分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审：  1.售后服务方案完善具体、合理、可行性强，完全满足或优于用户需求的，得5分；  2.售后服务方案较完善具体、合理、能满足用户需求的，得3分；  3.售后服务方案基本可行、基本满足采购需求，得1分；  其他情况或不提供的不得分。 |

1. **价格分（30分）：**

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**磋商报价得分=磋商基准价÷最终磋商报价×****30**

1. 采购人需求

**一、采购项目需求：**

**（一）项目需求一览表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **采购预算(元)** | **完成时间** |
| 1 | 始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次） | 1批 | ¥966663.00元 | 签订合同后30天内完成供货、安装、调试并交付采购人使用 |

注：1、报价超出预算金额或最高限价的，磋商小组会将对其响应文件作无效响应处理。

2、响应报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

**二、****采购项目清单及技术参数要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | 规格及尺寸 | **数量单位** | **参数及材质要求** | **参考图片** |
| **第一、二更衣室** | | | | | |
| 1 | 350斗单星洗手盆 | 500\*500\*800+150 | 3个 | 304不锈钢 | 根据现场制作 |
| 2 | 衣服挂钩 | 605\*280\*75 | 10个 | 304不锈钢材质，8钩 |  |
| **A.烹饪区/售卖间/熟食间** | | | | | |
| A01 | 电磁双头大炒炉 | 2100\*1150\*（800+400） | 2台 | 1. 炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 2、配置为直径800mm反边锅； 3、电源：20KW/380V\*2机芯； 4、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度； 5、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 ▲6、重要部件线盘通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》“耐热和耐燃”项目检测，灼热丝试验结果符合要求。 ▲7、重要部件电容通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”“耐热和耐燃”项目检测且检测结果合格 ▲8、产品机芯通过“GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B: 高温》”高温试验/5.2（耐久性试验），试验结果合格。   注：以上第6、7、8项需提供产品检测报告作为证明材料 | 3de0b9778f29649578de07a26c768fe |
| A02 | 单头电磁小炒炉 | 1100\*1150\*（800+400） | 1台 | 1. 炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 2、配置为直径400mm微晶锅； 3、电源：15KW/380V机芯； 4、流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 5、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准； 6、开关为滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用; 7、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度； 8、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 ▲9、具有在标准测试状态下，电磁灶通电但不启动工作，电磁灶的待机功率小于25W，达到节能效果。 ▲10、具有通过《GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准进行高温贮存试验，在（40±2）℃环境中储存4h,作为温度均衡性试验前的预处理，试验后通电检查能正常工作；且进行温度均衡性试验试验结果合格。 ▲11、通过振铃波抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度项目检测且检测结果符合项目检测要求。   注：以上第9、10、11项需提供产品检测报告作为证明材料 | 06b49e6519a2f1574ed090fc021dfdb |
| A03 | 电磁四头煲仔炉 | 800\*900\*（800+150） | 1台 | 电压：380V，功率：3.5KW\*4 1、整体采用优质不锈钢板制作。 2、采用全封闭式多重立体防辐屏蔽设计，防止磁场泄漏。 3、IGBT高性能模块，性能稳定，寿命更长。 4、超宽工作电压设计，运行稳定更安全。 5、电磁兼容模块设计，保护电网及电器设备。 6、采用双层并绕线圈技术,火力强劲,加热均匀,加热盲区小。 7、全中文智能故障显示，售后服务更加方便快捷。 8、多段火力，满足各种烹饪火力需求。 ▲9、通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准检验不少于以下项目：①对触及带电部件的防护②输入功率和电流③作温度下的泄漏电流和电气强④泄露电流和电气强度⑤机械强度⑥电气间隙、爬电距离和固体绝缘检验结果合格报告。 ▲10、重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”防水IPX7试验和电气强度测试且结果合格。 ▲11、重要部件开关通过GB/T2423.51-2020 《环境试验 第2部分∶试验方法 试验 Ke∶流动混合气体腐蚀试验》方法4进行72小时流动混合气体腐蚀试验，样品无明显腐蚀情况。  注：以上第9、10、11项需提供产品检测报告作为证明材料 | 87e020780e54aed349adf013ac6e0cd |
| A04 | 电磁双头矮汤炉 | 1300\*800\*（600+600） | 1台 | 1、炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 2、配置为直径390mm微晶板； 3、电源：15KW/380V\*2机芯； 4、驱动芯片具有过流、过载、短路保护功能。 5、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性强。 7、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准 8、滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用 9、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度； 10、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 11、具有节能认证证书（提供证书复印件） | cf5b8ee4cc02eb78d1a5efd8f647c58 |
| A05 | 48盘电磁蒸饭柜 | 1550\*1010\*1780 | 1台 | 功率：380V/25KW; 1、整机精选优质不锈钢制作，多重立体防辐屏蔽设计，防止磁场泄漏。 2、散热快，电器原件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路。 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，双磁电引擎，数字驱动，多级防护。 4、具有缺水保护功能，缺水后停止加热，杜绝无水干烧故障。安全耐用，节能环保。 5、水箱隔热保护，保证感应线盘安全长期的运行，不受水箱高温的影响。 6、机芯为独立风道设计，电路为全封闭结构。 ▲7、重要部件主板通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐热和耐燃项目检测结果合格（提供产品检测报告作为证明材料） 8、具有食品接触产品安全认证证书。（提供证书复印件） | 55557c27099e7ecd17a2322326ee71e |
| A06 | 24盘电磁蒸饭柜 | 1150\*910\*1850 | 1台 | 功率：380V/25KW; 1、整机精选优质不锈钢制作，多重立体防辐屏蔽设计，防止磁场泄漏。 2、散热快，电器原件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路。 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，双磁电引擎，数字驱动，多级防护。 4、具有缺水保护功能，缺水后停止加热，杜绝无水干烧故障。安全耐用，节能环保。 5、水箱隔热保护，保证感应线盘安全长期的运行，不受水箱高温的影响。 6、机芯为独立风道设计，电路为全封闭结构。 ▲7、重要部件主板通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐热和耐燃项目检测结果合格（提供产品检测报告作为证明材料） 8、具有食品接触产品安全认证证书。（提供证书复印件） | 760003a1f1ddb69df6f194a166757e7 |
| A07 | 电磁扒炉 | 800\*900\*800+150 | 1台 | 1、采用优质不锈钢，板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 2、电源：12KW/380V机芯； 3、驱动芯片具有过流、过载、短路保护功能。 4、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 5、加热功率实时显示，检测更精准； 6、滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用; 7、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度. | 72dfbac5620e0d72072eb09e1c43543 |
| A08 | 留样冰箱 | 620\*740\*1980 | 1台 | 风冷制冷，冷流分布均匀，降温快稳定均匀；全铜管暗管，优质制冷机组，微电脑数显控制面板。 | 9ae95f811e9ad6903d33f554f4f2c1f |
| A09 | 双层不锈钢操作台 | 1500\*800\*800 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 | 第2页-10 |
| A10 | 双通荷台 | 1800\*800\*800 | 5台 | 材质采用304#优质雪花砂不锈钢600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm；台面夹模板，内部天梯式卡位，层板高度可调节；滑动式趟门；配不锈钢重力脚。 | 第2页-9 |
| A11 | 炉拼台 | 400\*1150\*800+450 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；配可调节高度子弹脚。 | 第2页-8 |
| A12 | 炉拼台 | 980\*1150\*800+450 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；配可调节高度子弹脚。 | 第2页-8 |
| A13 | 四层平板架 | 1100\*500\*1550 | 1台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 | 第2页-7 |
| A14 | 四层方管架 | 1100\*500\*1550 | 1台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 | 第2页-6 |
| A15 | 洗米机 | 500 φ | 1台 | 材质采用201#优质雪花砂不锈钢600#； 面板厚度1.25mm；其余厚度0.95mm； | 第3页-24 |
| A16 | 单星侵泡池 | 1200\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| A17 | 送餐车 | 常规 | 4台 | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用Ф48\*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 |  |
| A18 | 平板车带汤桶 | 常规 | 2台 | 优质不锈钢材质 |  |
| A19 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 5台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 | 第2页-10 |
| A20 | 双层工作台 | 1800\*700\*800 | 3台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 | 第2页-10 |
| A21 | 双层工作台 | 1800\*700\*800 （根据现场适当调整尺寸） | 3台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 | 第2页-10 |
| A22 | 双层工作台 | 1700\*700\*800 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 | 第2页-10 |
| A23 | 五盆保温车 | 1800\*700\*800 | 4台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差； 美控微电脑智能控制面板，加装电磁阀自动进水探头，下带滑动趟门， 内配防干烧发热板加热保温， 底部带球阀排水器，配不锈钢重力可调节子弹脚。 | 第3页-22 |
| A24 | 保鲜工作台 | 1800\*760\*800 | 2台 | 风冷制冷，冷流分布均匀，降温快稳定均匀；全铜管暗管，50mm高密度聚氨酯发泡保温层；优质制冷机组，微电脑数显控制面板。 保鲜温度：-6°C 至 +6 °C |  |
| A25 | 单星操作台 | 1200\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| A26 | 四层平板架 | 1100\*500\*1550 | 1台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| **B.洗消区** | | | | | |
| B01 | 收碗车 | 1030\*500\*96 | 2台 | 不锈钢车架，塑料碗盘 |  |
| B02 | 异形炉拼台 | 根据现场制作 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差； 配可调节高度子弹脚。 | 根据现场制作 |
| B03 | 收污台 | 1200\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆采用烧焊式双水管；带溢水口；3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头；星盆内带冲孔隔渣槽；配304不锈钢下水器。 |  |
| B04 | 单星大水池 | 1200\*700\*800+150 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| B05 | 单星操作台 | 1400\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| B06 | 通道式洗碗机 | 1800\*800\*1450 | 1台 | 材质采用304#优质雪花砂不锈钢，进口电机；洗涤能力：3272碟/小时；双层隔热；长龙式洗碗机，进水管径6分(20mm);排水管径:2(50mm);进水温度:10-50℃;电源规格:国标35平方毫米(三相四线);010-50℃進水。 |  |
| B07 | 双层工作台 | 1300\*800\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| B08 | 四层平板架 | 1100\*500\*1550 | 3台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| B09 | 双层工作台 | 1700\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| B10 | 三星清洗池 | 1800\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；正面封板；带溢水口； 下加可调节不锈钢脚座，排水口居中；脚管38\*38\*1.1mm不锈钢管；横管30\*30\*0.8mm不锈钢方管；星盆内带冲孔隔渣槽，星盆采用烧焊式水管；带3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头。 |  |
| B11 | 收污台 | 1200\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆采用烧焊式双水管；带溢水口；3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头；星盆内带冲孔隔渣槽；配304不锈钢下水器。 |  |
| B12 | 双门消毒柜 | 1180\*530\*1980 | 2台 | 内外正材201#无磁板材，无磁层架，整机整体发泡，硅胶密封工艺，隔热保温，采用全不锈钢发热管，热风循环带独立风道设计；配可调温控器及定时功能；安全高效电压：220V/50HZ;功率:4120W；容量:800L 。 |  |
| B13 | 红外线纯高温消毒柜 380V/10KW | 1900\*850\*1980 | 1台 | 内外正材201#无磁板材，无磁层架，整机整体发泡，硅胶密封工艺，隔热保温，采用全不锈钢发热管，热风循环带独立风道设计；配可调温控器及定时功能；安全高效电压：220V/50HZ;功率 :10500W；容量:1700L 。 |  |
| B14 | 四门碗碟柜 | 1200\*500\*1850 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm；板材厚度允许±2~3C负差；推入式千秋门；层板高度均分。 |  |
| **C.粗加工** | | | | | |
| C01 | 四层方管架 | 1100\*500\*1550 | 5台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| C02 | 锯骨机 220V/1.1KW | 660\*600\*1170 | 1台 | 工作效率：80KG/H |  |
| C03 | 绞切两用机 220V/2.2KW | 580\*450\*700 | 1台 | 工作效率： 120KG/H |  |
| C04 | 双层工作台 | 1300\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm；板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门； 内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| C05 | 三星清洗池 | 1800\*700\*800+150 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；正面封板；带溢水口； 下加可调节不锈钢脚座，排水口居中；脚管38\*38\*1.1mm不锈钢管；横管30\*30\*0.8mm不锈钢方管；星盆内带冲孔隔渣槽，星盆采用烧焊式水管；带3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头。 |  |
| C06 | 四层方管架 | 1500\*500\*1550 | 3台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| C07 | 双层工作台 | 1800\*700\*800+150 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门；内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| C08 | 双通荷台 | 1800\*700\*800 | 4台 | 材质采用304#优质雪花砂不锈钢600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 台面夹模板， 内部天梯式卡位，层板高度可调节；滑动式趟门；配不锈钢重力脚。 |  |
| C09 | 开水器 | 30L | 1台 | 一开一温，内置过滤器，全自动进水加热，开水30L/h，常温100L/h |  |
| C10 | 单星大水池 | 1200\*700\*800+150 | 2台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| C11 | 双层工作台 | 1000\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm；板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板；推入式千秋门； 内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| C12 | 单缸多功能气泡洗式菜机 220V/3.5KW | 1500\*800\*950 | 1台 | 材质采用不锈钢板材； 双杠分缸清洗黑金刚化玻璃控制面板，感应灵敏操作便捷气泡清洗，深度净化腔内的细菌、微生物等高达99%除菌率实现等同二星级消毒效果标准 清洗速度：清洗能力:蔬菜>150kg/h水果>250kg/h |  |
| C13 | 双层工作台 | 1200\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm；板材厚度允许±2~3C负差；台面夹木板，柜内木板底部密封板； 推入式千秋门； 内部天梯式卡位，层板高度可调节。 |  |
| C14 | 双头多功能切菜机 (变频调速) 380V/1.5KW | 1280\*580\*1060 | 1台 | 工作效率：300-1000KG/H，转盘转速：235-686r/min；竖刀切速： 167-490r/min； 加厚不锈钢外壳，磨砂表面处理；切刀速度快，切口干净，防滑脚轮，移动方便；可切片、快、丝、丁等形状；国标铜线电机，稳定耐用。 |  |
| **D.储藏室** | | | | | |
| D01 | 风冷六门冷冻柜 220V/500W 能耗等级：1级节能 | 1800\*760\*1980 | 3台 | 风冷制冷，冷流分布均匀，降温快稳定均匀；全铜管暗管，高密度聚氨酯发泡保温层；优质制冷机组，微电脑数显控制面板。 冷冻温度：0°C 至 -18 °C |  |
| D02 | 风冷四门冷冻柜 220V/500W 能耗：1级节能 | 1220\*760\*1980 | 1台 | 风冷制冷，冷流分布均匀，降温快稳定均匀；全铜管暗管，高密度聚氨酯发泡保温层；优质制冷机组，微电脑数显控制面板。 冷冻温度：0°C 至 -18 °C |  |
| D03 | 四层方管架 | 1500\*500\*1550 | 3台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| D04 | 地架 | 1200\*1000\*200 | 2台 | 材质采用304#优质雪花砂不锈钢600#； 面板及层板厚度1.0mm；其余厚度0.8mm； 配不锈钢重力脚。脚管38\*38\*1.1mm不锈钢方管；横管 30\*30\*0.8mm不锈钢方管； |  |
| D05 | 四层平板架 | 1100\*500\*1550 | 3台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| D06 | 四层平板架 | 1100\*500\*1550 | 3台 | 材质采用304#优质方通； 脚架用38x38x1.2不锈钢方管，承支用25x25x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚；层板均分高度。 |  |
| **E.面点间** | | | | | |
| E01 | 二十四盘饼车 | 470\*670\*1700 | 1台 | 不锈钢板材材质采用201#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.95mm； 板材厚度允许±2~3C负差； 配万向脚轮带刹车制动。 |  |
| E02 | 单门16盘发酵柜 220V/2.2KW | 490\*730\*1915 | 1台 | 温度范围：0-60℃；湿度范围：60-95%； 不锈钢箱体，加厚门封硅胶条，不锈钢干湿发热管； 自动干湿温控器，高速热风循环机，独立热风导槽。 |  |
| E03 | 三层六盘电烤箱 380V/19.8KW | 1300\*835\*1475 | 1台 | 温度范围：室温-300℃ |  |
| E04 | 木案板操作台 | 1800\*800\*800 | 1台 | 管架采用50\*50\*1.2加厚方管 支架管：38\*38\*1.0mm不锈钢管制作 嵌入式木板结构配100mm优质条形松木板 |  |
| E05 | 单星操作台 | 1400\*700\*800+150 | 1台 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#； 面板厚度足1.25mm；其余厚度足0.85mm； 板材厚度允许±2~3C负差；星盆带溢水口；烧焊式水管，3厘钢丝收盖器，配304U优质水龙头 |  |
| E06 | 双动双速和面机 380V/2.2KW | 480\*860\*935 | 1台 | 最大和面量： 16KG 料桶容积：40L |  |
| E07 | 三功能搅拌机380V/1.3KW | 710\*610\*1180 | 1台 | 料桶容积：45L |  |
| E08 | 压切面条机 220V/1.5KW | 450\*330\*860 | 1台 | 压面厚度：0.5-5mm 压面宽度：240mm 生产能力：25-30kg/h |  |
| **F.抽排系统** | | | | | |
| F01 | 不锈钢烟罩 (炒炉区) | L\*1250\*500 | 4.5米 | 不锈钢板材采用304#优质雪花砂600#；面板厚度足1.15mm；其余厚度足0.9mm；板材厚度允许±2~3C负差；内带LED三雄极光射灯照明，防潮防油，集烟区域宽度900mm宽，鲜风管宽度250mm。 | 第7页-59 |
| F02 | 条纹孔烟罩滤网 | 500\*500\*30 | 9块 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#；厚度足0.9mm；防漏油，易清洗，切边带折边不割手，降低排烟阻力。 | 第7页-58 |
| F03 | 不锈钢烟罩 (上什区) | L\*1150\*500 | 4.5米 | 不锈钢板材采用304#优质雪花砂600#；面板厚度足1.15mm；其余厚度足0.9mm；板材厚度允许±2~3C负差； 内带LED三雄极光射灯照明，防潮防油，集烟区域宽度900mm宽，鲜风管宽度250mm。 | 第7页-59 |
| F04 | 条纹孔烟罩滤网 | 500\*500\*30 | 9块 | 不锈钢板材材质采用304#优质雪花砂600#；厚度足0.9mm；防漏油，易清洗，切边带折边不割手，降低排烟阻力。 | 第7页-58 |
| F05 | 不锈钢封墙板 (炒锅烹饪区) (封至烟罩底) | 1000\*1000\*20 | 4.5米 | 材质采用304#优质不锈钢； 厚度1.0mm | 根据现场制作 |
| F06 | 不锈钢封墙板 (蒸煮烹饪区) (封至烟罩底) | 1000\*1000\*20 | 4.5米 | 材质采用304#优质不锈钢； 厚度1.0mm | 根据现场制作 |
| F07 | 高压离心式排风柜 | 5.5KW/380V | 1台 | 转速： 650r/min，风压：448pa，高压静音型， 噪音低于80分贝；排烟流量： 23464m³/H-23464m³/H，底架和支架为碳槽钢，国标铜线电机，稳定耐用； 叶轮采用单板后倾弧形设计，对叶片附着油烟有易于清洗的特点，风机内加装隔音层。 |  |
| F08 | 低空静电油烟净化器 | 处理风量： 24000m³/H | 1台 | 处理风量： 24000m³/H，优质冷板喷涂外壳镀锌板宽间距电场，风阻： <100pa，净化效率： 95%， 电压驱动型，智能型可调电源头，单电压控制电源； 绝缘材料聚四氟乙烯，电场耐高温、耐氧化。符合：GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》 和HJ/T 62-2001等相关文件标准。（提供相关证明文件） |  |
| F09 | 烟罩集烟风管 (炒锅烹饪区) | L\*500\*500 | 10  平方 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-56 |
| F10 | 烟罩集烟风管 (蒸煮烹饪区) | L\*500\*500 | 10  平方 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-56 |
| F11 | 风管弯头 | L\*650\*800 | 4个 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-55 |
| F12 | 风管三通 | L\*650\*800 | 1个 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-54 |
| F13 | 变径接口 风机净化器接口 | 根据现场制作 | 1个 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 根据现场制作 |
| F14 | 外墙集烟管 | L\*650\*800 | 87  平方 | 材质采用#201不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-56 |
| F15 | 离心风机减震机架 | 槽钢 | 1个 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音， 以及长久使用过程中规避机架松动等现象 |  |
| F16 | 净化器支架 | 现场制作 | 1个 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理。 |  |
| F17 | 减震器 | 现场制作 | 4个 | 专用风机避震 |  |
| F18 | 软接法兰口 | 现场制作 | 2个 | 法兰拼接口 |  |
| F19 | 不锈钢支承架 | 常规 | 30对 | 材质采用不锈钢风管 ，厚度1.2mm，满焊工艺 |  |
| F20 | 不锈钢风机变频控制箱 | 380V | 1个 | 配缺项、过载、稳压电路保护 |  |
| F21 | 喇叭口 | 现场制作 | 1套 | 材质采用不锈钢 ，厚度1.2mm，满焊工艺 |  |
| F22 | 不锈钢防火阀 | 现场制作 | 1套 | A级消防标准 |  |
| F23 | 止回阀 | 现场制作 | 1套 | 材质采用不锈钢 ，厚度1.2mm，满焊工艺 |  |
| **G.鲜风系统** | | | | | |
| G01 | 不锈钢鲜风管 (到鲜风机) | L\*400\*400 | 130平方 | 材质采用201#优质不锈钢； 厚度0.8mm 包含集烟管、主烟管、弯头、三通、变径等多种规格 | 第8页-63 |
| G02 | 不锈钢弯头 | 现场制作 | 3套 | 材质采用不锈钢 ，厚度1.2mm，满焊工艺 | 第7页-55 |
| G03 | 三通 | 现场制作 | 1套 | 材质采用不锈钢 ，厚度1.2mm，满焊工艺 |  |
| G04 | 新风机机架 | 槽钢 | 1套 | 带弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音，以及长 久使用过程中规避机架松动等现象 | 根据现场制作 |
| G05 | 减震器 | 现场制作 | 4个 | 专用风机避震 |  |
| G06 | 鲜风机 | 5.5KW/380V | 1台 | 转速：650r/min，风压：448pa，高压静音型，噪音低于80分贝；排烟流量：23464m³/H-23464m³/H，底架和支架为碳槽钢，国标铜线电机，稳定耐用；叶轮采用单板后倾弧形设计，对叶片附着油烟有易于清洗的特点， 风机内加装隔音层。 |  |
| G07 | 不锈钢喷射风咀 | 常规 | 55个 | 采用不锈钢材质 |  |
| **H.小件物品** | | | | | |
| 1 | 提桶 | 380mm | 5套 | 优质不锈钢材质 |  |
| 2 | 砧板 | 420mm\*60mm | 8个 | 优质铁木，密度高，硬度大，防霉抗菌，耐砍耐剁不起屑，不伤刀。 |  |
| 3 | 汤勺 | 6两+4两 | 10套 | 优质不锈钢材质 |  |
| 4 | 炒勺 | 6两 | 10把 | 优质不锈钢材质 |  |
| 5 | 斩骨刀 | 1号 | 4把 | 加厚不锈钢材质 |  |
| 6 | 不锈片刀 | 2号 | 10把 | 优质不锈钢材质 |  |
| 7 | 304食用不锈钢菜盆 | 50CM | 20个 | 食品级304不锈钢材质 |  |
| 8 | 锅铲 | 大号锅铲 | 8把 | 优质不锈钢材质 |  |
| 9 | 304食用不锈钢菜篮 | 45CM | 18个 | 食品级304不锈钢材质 |  |
| 10 | 304食用不锈钢菜盆 | 36CM | 18个 | 食品级304不锈钢材质 |  |
| 11 | 304食用不锈钢菜盆 | 外径31 | 30只 | 食品级304不锈钢材质 |  |
| **I.食堂餐区** | | | | | |
| 1 | 连体餐桌椅 | （8位）2000\*600\*30 | 71套 | 加厚不锈钢材质 | b80950576c2b8c2a105138db114c35e |
| 2 | 电动餐桌 | φ3000\*750 | 1张 | 桌面采用岩板制造，脚架为高密度板。采用环保哑光聚脂漆，油漆无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、无毒环保胶水，各项指标均符合国家环保标准；坚固耐用。优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，带电动转盘。 | bc9c955a6348ff57e69cb11ffe321dd |
| 3 | 圆餐桌 | φ2000\*750 | 4张 | 桌面采用岩板制造，脚架为高密度板。采用环保哑光聚脂漆，油漆无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、无毒环保胶水，各项指标均符合国家环保标准；坚固耐用。优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，带手动转盘。 | bc9c955a6348ff57e69cb11ffe321dd |
| 4 | 餐椅 | 常规 | 38张 | 优质西皮，铁艺脚架。 | 746e341941ffc2ef92a68378c9cf479 |
| 5 | 餐具 | 220\*170\*40 | 1200套 | 餐盘采用食品级304不锈钢材质。配套筷勺碗 |  |

**三、报价要求：**

1.响应总报价超出预算金额的列为无效投标处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，并按以上采购清单逐一报价，如有缺漏，将导致投标无效。

3.响应报价应为人民币含税全包价，应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价和其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、商检费用、税费及一切技术和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。

**四、供货要求：**

1.货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.必须提供产品生产企业合法、合格的证明文件，而且必须在有效期内，否则采购人可拒收货，由此产生的任何损失由中标人负责。

3.交货时间：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并交付采购人使用

**五、产品瑕疵**

1.在交货之前,采购人会就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验,保证其产品不存在任何瑕疵。

2.如采购人发现供应商所售产品存在任何瑕疵，有权要求进行换货。换货必须全新并符合磋商文件中规定的品质,规格和性能。若换货仍不能达到质量的要求，采购人有权要求退货，并由供应商负担因此而产生的一切费用和采购人遭受的一切损失。

**六、包装、保险及发运、保管要求**

1.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

**七、验收要求**

1.货物若有国家验收标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

3.供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付采购人。

4.对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，成交供应商不得拒绝和延误。

5.验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上共同签名确认。

**八、质保期及售后服务要求**

1.质保期为一年，自货物验收合格之日起算，质保期内实行三包免费服务，即对不符合质量标准的货物包退、包换、包修整。

2.成交供应商供货时必须提供原生产厂家出具的检验合格证及质量承诺书等相关资料。

3.售后服务响应时间：采购人在使用中出现问题时，成交供应商接到通知后，30分钟内响应，维修人员2小时内到达现场维修, 12小时内排除问题，48小时内处理完毕。否则，采购人有权聘用其他单位或个人参与维修，维修费用由成交供应商承担。

4.保修服务方式均为成交供应商上门免费保修，即由供应商派员到采购人设备使用现场进行维修,由此产生的一切费用均由成交供应商承担。因采购人原因导致的维修，费用由采购人承担。

**九、付款方式：**

1.签订合同后，采购人预付合同金额的30%给成交供应商作为货物预付款。

2.成交供应商按合同要求完成设备的交付和安装后，并经验收合格后5个工作日内到采购方办理货款支付手续，采购人在15个工作日内支付合同总金额的70%给成交供应商，申请货款支付时，乙方需提供以下相关材料：

1）合同；

2）结算时验收合格报告（加盖甲方公章）；

3）成交供应商开具的正式发票。

**第四部分 合同书格式**

**（仅供参考）**

**合 同 书**

项目名称：始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）

合同编号：

签约地点：

签订日期： 年 月 日

**（注：经合同签订双方同意，可根据项目实际情况进行修订，否则按此合同执行。）**

甲方：

地址：

联系人：　　　 电话：

乙方：

地址：

联系人：　　　 电话：

根据 （项目名称） 项目的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置(性能参数) | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：人民币 （￥ 元 ） | | | | | | |

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致

合同金额含税全包价，包括货物的设计、制作、运输、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费及合同实施过程中不可预见等费用。

二、合同金额

合同金额为人民币(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)。

**三、供货要求**

1.货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.必须提供产品生产企业合法、合格的证明文件，而且必须在有效期内，否则甲方可拒收货，由此产生的任何损失由乙方负责。

**四、供货地点及供货期：**

1.交货地点：甲方指定地点

2.供货期：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并交付甲方使用

**五、付款方式**

1.签订合同后，甲方预付合同金额的30%给乙方作为货物预付款。

2.乙方按合同要求完成设备的交付和安装后，并经验收合格后5个工作日内到甲方办理货款支付手续，甲方在15个工作日内支付合同总额的70%给乙方，申请货款支付时，乙方需提供以下相关材料：

1）合同；

2）结算时验收合格报告（加盖甲方公章）；

3）乙方开具的正式发票。

**六、验收要求**

1.货物若有国家验收标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

3.乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付甲方。

4.对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

5.验收完毕由甲方及乙方在验收报告上共同签名确认。

**七、质保期及售后服务要求**

1.质保期为一年，自货物验收合格之日起算，质保期内实行三包免费服务，即对不符合质量标准的货物包退、包换、包修整。

2.乙方供货时必须提供原生产厂家出具的检验合格证及质量承诺书等相关资料。

3.售后服务响应时间：甲方在使用中出现问题时，乙方接到通知后，30分钟内响应，维修人员2小时内到达现场维修, 12小时内排除问题，48小时内处理完毕，否则，甲方有权聘用其他单位或个人参与维修，维修费用由乙方承担。

4.保修服务方式均为乙方上门免费保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场进行维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。因甲方原因导致的维修，费用由甲方承担。

**八、违约责任**

1)乙方交付的货物、提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3)甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**七、安装调试:**

乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并至正常运行的最佳状态。

**八、验收：**

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，货物无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

**九、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十一、争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十二、其它**

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十三、合同生效**

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，代理机壹 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

第五部分 响应文件格式

## 包装封面参考

|  |
| --- |
| **响 应 文 件**  **口 报价信封**  **口 正本**  **口 副本**  **项目编号：GDXD2303007CH**  **项目名称：始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次）**  **响应供应商名称：**  **响应供应商地址：**  **联系人：**  **联系电话：**  **日期：** |

**一、响应文件目录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| **一** | **报价响应文件** |  |  |  |
| 1.1 | 磋商函 |  |  |  |
| 1.2 | 首次报价一览表 |  |  |  |
| 1.3 | 报价明细表 |  |  |  |
| 1.4 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| **二** | **资格性响应文件** |  |  |  |
| 2.1 | 资格声明函 |  |  |  |
| 2.2 | 响应供应商营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格） |  |  |  |
| 2.3 | 提供2022年度财务状况报告（财务报表）或本年度任意1个月的财务报表复印件或基本开户行出具的资信证明；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件）； |  |  |  |
| 2.4 | 响应截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |
| 2.5 | 响应截止前六个月内开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |
| 2.6 | 购买磋商文件的收据或发票复印件 |  |  |  |
| 2.7 | 其他资格证明文件 |  |  |  |
| **三** | **符合性响应文件** |  |  |  |
| 3.1 | 法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 3.2 | 实质性条款响应一览表 |  |  |  |
| **四** | **商务文件响应文件** |  |  |  |
| 4.1 | 供应商简介(格式自定) |  |  |  |
| 4.2 | 制造商授权函 |  |  |  |
| 4.3 | 同意磋商文件条款说明 |  |  |  |
| 4.4 | 同类项目业绩情况一览表 |  |  |  |
| 4.5 | 拟派本项目负责人及主要人员情况表 |  |  |  |
| 4.6 | 合同条款响应表 |  |  |  |
| 4.7 | 缴交招标服务费承诺书 |  |  |  |
| 4.8 | 与采购人需求差异表 |  |  |  |
| **五** | **技术文件目录表** |  |  |  |
| 5.1 | 投标技术方案 |  |  |  |
| 5.2 | 重要技术参数（标注“▲”的）响应表 |  |  |  |
| 5.3 | 一般性技术参数（非标注“▲”的）响应表 |  |  |  |
| 5.4 | 投标人认为需要提交的其他技术资料 |  |  |  |

**二、 报价信封**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文 件 名 称** | **是否提交** | **备注** |
| 1 | 磋商函 |  |  |
| 2 | 首次报价一览表（与响应文件中的内容保持一致） |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明书及授权书 |  |  |

## 技术评审索引表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容  （注：此部分可直接引用招标文件第二章评标标准中评审细则相应内容） | 响应文件响应情况 | 响应文件响应内容对应页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |

**商务评审索引表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容  （注：此部分可直接引用招标文件第二章评标标准中评审细则相应内容） | 响应文件响应情况 | 响应文件响应内容对应页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 一、报价响应文件

# 1.1 磋 商 函

# 广东信德管理咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的 （项目名称) 项目及其相关项目的磋商文件的全部内容。我方：（响应供应商名称）作为响应供应商正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关响应的一切事宜。在此提交的响应文件，正本一份，副本两份。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加： 项目（项目编号：GDXD2303007CH）的响应报价；

2.本响应文件的有效期为磋商截止日后 90 天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

3.我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

4.我方同意按照你方可能提出的要求提供与响应有关的任何其它数据或信息；

5.我方理解磋商小组不一定接受最低报价的报价；

6.我方如被确定为成交供应商，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因响应文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次磋商中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的响应被接受，我方同意按照磋商文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表或其授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**1.2 首次报价一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **响应供应商名称** | **项目名称** | **首次报价（元）** | **完成时间** |
|  | 始兴县九龄中学宿舍楼厨房食堂设施设备采购项目（二次） |  | 签订合同后 天内完成供货、安装、调试并交付采购人使用 |

**注：此表一式两份，一份装订在响应文件中；一份装在报价信封内密封，封口盖公章。**

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

1.3 报价明细表（按项目设备需求清单报价）

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计￥ 元（大写：） | | | | | | |

**注：报价人须针对项目实际情况编制完整详细的项目报价。本表格须附在正副本的报价文件中，并另封装一份在 “报价信封”内。**

响应供应商全称：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**1.4 中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由 符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 \_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 \_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**二、资格性响应文件**

1.具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。已提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告（财务报表）或本年度任意1个月的财务报表复印件或基本开户行出具的资信证明；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（填写响应文件格式资格声明函）；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（填写响应文件格式资格声明函）。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件（填写响应文件格式资格声明函）

2.存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与磋商（填写响应文件格式资格声明函）；

3.已成功办理本项目报名的供应商；

4.本项目不接受联合体响应；

5.供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）。

**2.1 资格声明函**

**广东信德管理咨询有限公司：**

我方愿响应你方年月日发布的 项目（项目编号： ）磋商邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按磋商文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方为本次投标所提交的所有证明我方资格的文件、以及提供货物和服务合格的证明文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或成交资格；我方履行合同时提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。

2.我方在参与本次报价时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条响应供应商资格条件要求及法律、行政法规规定的其他条件。

3.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方如存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与投标。

6.我方如成交，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形或我方声明与事实不符，采购人有权取消我方成交资格，同时，我方无条件接受相关部门以提供虚假材料谋取成交处理。

特此声明！

响应供应商名称：（加盖公章）:

法定代表人或其响应供应商授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

**2.8 其他资格证明文件**

**三、符合性响应文件**

**3.1法定代表人证明及授权书**

**致:广东信德管理咨询有限公司**

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（供应商名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标（项目编号为：）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(供应商授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）： 被授权人(供应商授权代表)（签字）：

**3.2 实质性条款响应一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| 1 | 磋商文件格式带“★”内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、供应商应对应磋商文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在下表相应列成交注“○”。对有偏离的条目在下表相应列成交注“×”，并简述偏离内容。

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

# 四、商务响应文件

4.1 供应商简介 （格式自定）

供应商简介(供应商基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，可自制表格)

响应供应商情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | | 职务 | |  | |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | | 职务 | |  | |
| 邮编 |  | 电话 |  | | 传真 | |  | |
| 单位简介及机构设置 |  | | | | | | | |
| 单位优势及特长 |  | | | | | | | |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | ㎡ | | | | |
| 职工总数 | 人 | 建筑面积 | ㎡ | | | | |
| 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 | | | | |
| 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 | | | | |
| 财务状况 | 年度 | 主营收(万元) | 收入总额(万元) | 利润总额(万元) | | 净利润  (万元) | | 资产负债率 |
| 2021 |  |  |  | |  | |  |
| 2022 |  |  |  | |  | |  |

## 4.2 制造商授权函（如有）

致：广东信德管理咨询有限公司：

我们（制造商名称或总代理）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址或总代理）。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（响应供应商地址）的（响应供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)按贵方（项目编号）招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(响应供应商名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(响应供应商名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，(响应供应商名称)于年月日接受此件，以此为证。

响应供应商全称（加盖公章）： 制造商名称（加盖公章）：

被授权签字人姓名： 授权签字人姓名：

职务和部门： 职务和部门：

签字人签名： 签字人签名：

**4.3 同意磋商文件条款说明**

**致：广东信德管理咨询有限公司**

为响应你方组织的 （ 项目名称 ） 项目的磋商【项目编号： 】，我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应供应商的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

特此声明。

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**4.4 同类项目业绩情况一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价  （单位/万元） | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：请附上成交通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。**

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

**4.5 拟派本项目负责人及主要人员情况表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派驻场项目负责人资料情况 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | |  | | 性别 | |  | | 年龄 | |  |
| 职务 | | |  | | 职称 | |  | | 学历 | |  |
| 从事同类项目年限 | | | | |  | | 具有认证资质 | |  | | |
| 已完成的部分同类项目情况 | | | | | | | | | | | |
| 用户单位 | | 项目名称 | | | | 项目时间 | | | 项目金额 | | 项目效果简述 |
| … | | … | | | | … | | | … | | … |
| 拟参与本项目主要技术及服务人员情况 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | | 年龄 | | 职称 | | 专业 | 学历 | 经验年限 | 具有认证资质 |
| … | … | | | … | | … | | … | … | … | … |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |

**注：1.在合同执行期间，成交供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明。**

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

**4.6 合同条款响应表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件合同要求 | 响应文件内容 | |
| 简要内容 | 是否响应 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**注： 1.供应商应对照磋商文件第四章合同条款对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容,提供空表视为完全响应。**

**2.除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。**

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

**4.7 缴交招标服务费承诺书**

致：**广东信德管理咨询有限公司**

如果我方在贵公司组织的 （ 项目名称 ）（项目编号： ）的货物及服务招标中获成交，我方保证在收到《成交通知书》之前向贵公司交纳成交服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方与买方成交合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意（应**广东信德管理咨询有限公司**的要求）办理支付手续。

特此承诺！

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

**4.8 与采购人需求差异表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | | 响应文件内容 | |
| 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
|  | 一 | …… |  |  |
|  | 二 | …… |  |  |
|  | 三 | …… |  |  |

**注：响应供应商应根据其提供的货物和服务，逐条对照磋商文件《采购人需求》的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。除“偏离说明”栏所列的内容外，其余按《采购人需求》的内容执行,提供空表视为完全响应。**

响应供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**五、技术方案**

**5.1 响应技术方案**

**（按照技术评审表的要求进行提供）**

**5.2 重要技术参数（标注“▲”的）响应表**

说明：供应商必须对应磋商文件《采购人需求》中设备技术参数逐条应答并按要求填写下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明  （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 1 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| … |  |  |  |  |

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)： 日 期： 年 月 日

**5.3 一般性技术参数（非标注“▲”的）响应表**

说明：供应商必须对应磋商文件《采购人需求》中设备技术参数逐条应答并按要求填写下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明  （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 1 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《磋商文件》第 页 |
| … |  |  |  |  |

响应供应商全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日