|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **始兴县林业局太阳能语音智能宣传播报杆采购项目报价表** | | | | | |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 太阳能语音智能宣传播报杆（屏显） | 智能声光警示，带四字宽LED显示屏，传达信息量大，大音量喇叭，声音响亮。  产品参数：功率:60W，蓄电池：免维护型量:12V24AH，红外探头：距离:2-16m，功率:15W，传播距离:50米，警示灯：大红闪灯1个，支撑杆主杆：Φ114mm，高度:2m，机箱高度:1.5m，广告功能：LED走字屏(四字款)，整体高度：4.2m，防水等级:IP65级，待机时间:按150人次/天,连续阴雨天待机10-18天，颜色：橘红色 | 7套 |  |  |
| 合计 | |  | | | |

注：以上报价包含设计费、运输费、安装费、税费等完成本项目所包含的所有费用。

报价供应商：（盖章）

日期： 年 月 日