**始兴县太平镇中心小学（江口小学）厕所改造工程**

**招标文件**

**一、招标时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间地点 | 2020年7月30日 8:30－11:30始兴县太平镇中心小学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间递交地点 | 2020年7月30日下午15:00始兴县太平镇中心小学会议室 |
| 5 | 开标时间地点 | 2020年7月30日下午15:00始兴县太平镇中心小学会议室 |
| 6 | 联系人联系电话 | 邓先生18038948688 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |

**二、招标方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| 1 | 招标人 | 始兴县太平镇中心小学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴太平镇中心小学（江口小学）厕所改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县太平镇江口小学 |
| 4 | 资金来源 | 上级经费(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 190118.00元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2020年8月28日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥4000.00元。若中标者则自动转为履约保证金(中标价的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后无息返还。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。  |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信；（2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件；（3）营业执照原件及复印件；（4）组织机构代码证原件及复印件；（5）税务登记证原件及复印件；（6）资质证书、企业安全生产许可证原件及复印件。以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。每本投标文件需要有如下资料：（1）封面；（2）目录；（3）投标报价表；（4）工程量清单；（5）法人代表委托书；（6）授权人身份证复印件；（7）营业执照复印件；（8）组织机构代码证复印件；（9）税务登记证复印件。（10）资质证书、安全生产许可证复印件以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的；（2）投标报价超过最高限价的；（3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县太平镇中心小学

 2020年7月27日

**投标报价书**

始兴县太平镇中心小学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了**始兴县太平镇中心小学（江口小学）厕所改造工程**施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写） 。 （小写￥ 元 ）投标报价竞投承包上述工程，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**工程量清单报价表**

项目：始兴县**太平镇中心小学（江口小学）厕所改造**工程（加盖学校公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面块料拆除 | 1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 | m2 | 271.05 |  |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.53.抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 | m2 | 286.08 |  |  |
| 3 | 墙面瓷片 | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | m2 | 219.64 |  |  |
| 4 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 12.84 |  |  |
| 5 | 混凝土构件拆除 | 1.人工拆除现浇混凝土 垫层 | m3 | 13.47 |  |  |
| 6 | 垫层 | 1.混凝土垫层2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 8.98 |  |  |
| 7 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:蹲式大便器3.附件名称、数量:含冲水箱、存水弯、软管阀门等配件 | 组 | 20 |  |  |
| 8 | 180实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 | 0.78 |  |  |
| 9 | 240实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 | 0.96 |  |  |
| 10 | 不锈钢尿槽 | 1.不锈钢板 | m2 | 7.8 |  |  |
| 11 | 化粪池 | 1.砖砌化粪池(行车) 外型体积 7m3以内2.C15混凝土20石（搅拌机）3.C25混凝土20石（搅拌机）4.水泥砂浆 1:25.水泥砂浆 M7.5 | 座 | 2 |  |  |
| 12 | 照明器具及线路 | 1.照明器具及线路 | 间 | 2 |  |  |
| 13 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 47 |  |  |
| 14 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 35 |  |  |
| 15 | 蹲位隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断板（防潮板）2.配件品种、规格:包含支座脚、成品隔断门、各配件 | m2 | 80 |  |  |
| 16 | 采光天棚 | 1.名称：树脂瓦阳光棚2.包含不锈钢架 | m2 | 60.18 |  |  |
| 合 计 |  |

 投标单位（盖单位公章）

 年 月 日

投标资料封面设置

|  |
| --- |
| 投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：  |