**始兴县九龄中学教学楼实验楼阳台加装铝合金窗、化学实验室及校医室装修改造工程招标文件**

**一、招标时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| 1 | 发招标文件时间 | 2019年9月19日 8:30－11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。（本采购不安排现场勘查。） |
| 3 | 投标报名时间地点 | 2019年9月19日 8:30－11:30始兴县九龄中学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间递交地点 | 2019年9月19日下午15:00始兴县始兴中学总务处 |
| 5 | 开标时间地点 | 2019年9月19日下午15:00始兴县始兴中学行政会议室 |
| 6 | 联系人联系电话 | 卢先生18038948567 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |

**二、招标方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| 1 | 招标人 | 始兴县九龄中学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县九龄中学教学楼实验楼阳台加装铝合金窗、化学实验室及校医室装修改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县九龄中学 |
| 4 | 资金来源 | 学校公用经费(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 420704.00元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2019年11月30日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥8400.00元。若中标者则自动转为履约保证金(中标价的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。  |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信；（2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件；（3）营业执照原件及复印件；（4）组织机构代码证原件及复印件；（5）税务登记证原件及复印件；（6）企业安全生产许可证原件及复印件。以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。每本投标文件需要有如下资料：（1）封面；（2）目录；（3）投标报价表；（4）工程量清单；（5）法人代表委托书；（6）授权人身份证复印件；（7）营业执照复印件；（8）安全生产许可证复印件（9）组织机构代码证复印件；（10）产品质量认证书及检验报告（11）税务登记复印件。以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的；（2）投标报价超过最高限价的；（3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县九龄中学

2019年9月16日

**投标报价书**

始兴县九龄中学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县九龄中学教学楼实验楼阳台加装铝合金窗、化学实验室及校医室装修改造工程施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写） （小写￥ 元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**工程量清单报价表**

项目：始兴县九龄中学教学楼实验楼阳台加装铝合金窗、化学实验室及校医室装修改造工程（加盖学校公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及制作材料 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铝合金窗 | 1.二槽铝合金窗、铝材足1.0厘厚（含304钢不锈钢自动锁，304不锈钢轮子）2.钢化玻璃足5厘厚 | m2 | 1255 | 　 | 　 |
| 2 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖红砖240mm×115mm×53mm2.墙体类型:内墙3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 3.182 | 　 | 　 |
| 3 | 墙面批荡 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.52.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍  | m2 | 32 | 　 | 　 |
| 4 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖内墙2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖300\*300 | m2 | 5.16 | 　 | 　 |
| 5 | 钢筋混凝土柜 | 1.构件的类型:钢筋混凝土柜2.构件规格:4300\*1100\*5003.数量:10个4.混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.505 | 　 | 　 |
| 6 | 塑料门 | 1.框、扇材质:塑料门 | 樘 | 10 | 　 | 　 |
| 7 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:铝合金防盗网 | m2 | 2.4 | 　 | 　 |
| 8 | 开孔排气孔 | 1.洞尺寸:350\*350 | 个 | 1 | 　 | 　 |
| 9 | 排气扇 | 1.名称:排气扇2.型号:轴流排气扇3.附件:排气扇防盗网罩1个 | 台 | 1 | 　 | 　 |
| 10 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶300mm\*300mm | m2 | 31.92 | 　 | 　 |
| 总计（大写）： |  |

 投标单位（盖单位公章）

 年 月 日

投标资料封面设置

|  |
| --- |
| 投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：  |