**始兴县罗坝镇都亨幼儿园线路改造工程招标文件**

**一、招标时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| 1 | 发招标文件时间 | 2019年12月30日8:30—11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间地点 | 2020年1月3日上午8:30—11:30始兴县罗坝镇中心小学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间递交地点 | 2020年1月3日下午15:00始兴县罗坝镇中心小学接待室 |
| 5 | 开标时间地点 | 2020年1月3日下午15:00始兴县罗坝镇中心小学接待室 |
| 6 | 联系人联系电话 | 邓先生13542272010 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |

**二、招标方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| 1 | 招标人 | 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县罗坝镇都亨幼儿园线路改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县罗坝镇都亨幼儿园 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金（含预结算） |
| 5 | 工程投资 | 78806.09元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2019年2月16日前完工（根据学校实际） |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥2000元。若中标者则自动转为质量保证金（中标价的3%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位倒数2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。  |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信；（2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件；（3）营业执照原件及复印件；组织机构代码证原件及复印件；税务登记证原件及复印件（或三证合一）；（4）资质证明；（5）企业安全生产许可证原件及复印件。以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。每本投标文件需要有如下资料：（1）封面；（2）目录；（3）投标报价表；（4）工程量清单；（5）法人代表委托书；（6）授权人身份证复印件；（7）营业执照复印件；组织机构代码证复印件；税务登记复印件（或三证合一）。（8）资质证明；（9）安全生产许可证。以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的；（2）投标报价超过最高限价的；（3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县罗坝镇中心小学

2019年12月 30日

**投标报价书**

始兴县罗坝镇中心小学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县 施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写） （小写￥ 元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：都亨幼儿园线路改造 | 标段： | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 　 | 　 | 办公室线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 粤R2-1-300 | 其他普通灯具 一般弯脖灯、壁灯 | 1.拆除旧LED灯 | 套 | 6 | 4.25 | 　 | 　 |
| 2 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧空调插座 | 套 | 3 | 2.21 | 　 | 　 |
| 3 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 90 | 0.23 | 　 | 　 |
| 4 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.拆除塑料线槽 | m | 45 | 2.55 | 　 | 　 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯2.型号:8w3.类型:壁装 | 套 | 6 | 96.23 | 　 | 　 |
| 6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座（防爆型）2.规格:32A3.安装方式:明装 | 个 | 3 | 76.22 | 　 | 　 |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 72 | 3.93 | 　 | 　 |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV4mm23.材质:铜芯 | m | 18 | 5.09 | 　 | 　 |
| 9 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 45 | 20.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 会议室线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 粤R2-1-297 | 方型吸顶灯 | 1.拆除旧吸顶灯 | 套 | 2 | 4.88 | 　 | 　 |
| 11 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧开关、插座 | 套 | 3 | 2.21 | 　 | 　 |
| 12 | 粤R2-1-69 | 控制开关拆除 自动空气开关(A以内) 100 | 1.拆除旧漏电保护开关 | 个 | 1 | 9.22 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 　 | 　 | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：都亨幼儿园线路改造 | 标段： | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 13 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 40 | 0.23 | 　 | 　 |
| 14 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.拆除旧塑料线槽 | m | 20 | 2.55 | 　 | 　 |
| 15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:方形天花灯2.型号:8w3.规格:60\*60cm | 套 | 3 | 390.54 | 　 | 　 |
| 16 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座（防爆型）2.规格:32A3.安装方式:明装 | 个 | 1 | 76.22 | 　 | 　 |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 | 个 | 1 | 18.9 | 　 | 　 |
| 18 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护开关2.额定电流(A):36 | 个 | 1 | 490.96 | 　 | 　 |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 16 | 3.93 | 　 | 　 |
| 20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV4mm23.材质:铜芯 | m | 24 | 5.09 | 　 | 　 |
| 21 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 20 | 20.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 楼梯线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 粤R2-1-332 | 密闭灯具 应急灯 | 1.拆除旧应急灯 | 套 | 21 | 6.59 | 　 | 　 |
| 23 | 粤R2-1-303 | 标志、诱导装饰灯具 吊杆式 | 1.拆除旧安全出口指示灯 | 套 | 7 | 6.31 | 　 | 　 |
| 24 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧二、三插座 | 套 | 21 | 2.21 | 　 | 　 |
| 25 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 66 | 0.23 | 　 | 　 |
| 26 | 粤R2-1-269 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 300 | 1.拆除旧塑料线槽 | m | 33 | 2.95 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 　 | 　 | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：都亨幼儿园线路改造 | 标段： | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 27 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:应急灯2.安装形式:壁式 | 套 | 28 | 422 | 　 | 　 |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯2.安装形式:吊链式 | 套 | 7 | 310.33 | 　 | 　 |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三插座（防爆型）2.规格:16A3.安装方式:明装 | 个 | 28 | 100.76 | 　 | 　 |
| 30 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 66 | 3.93 | 　 | 　 |
| 31 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 33 | 20.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 教室线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 粤R2-1-299 | 其他普通灯具 吊链灯 | 1.拆除旧照明灯、旧紫外线杀菌灯 | 套 | 105 | 4.29 | 　 | 　 |
| 33 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧照明开关 | 套 | 18 | 2.21 | 　 | 　 |
| 34 | 粤R2-1-344 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.拆除旧风扇 | 台 | 24 | 4.65 | 　 | 　 |
| 35 | 粤R2-1-347 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.拆除旧风扇调速开关 | 个 | 24 | 1.8 | 　 | 　 |
| 36 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 720 | 0.23 | 　 | 　 |
| 37 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.拆除旧塑料线槽 | m | 360 | 2.95 | 　 | 　 |
| 38 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊链灯2.型号:8w3.类型:吊装 | 套 | 102 | 99.09 | 　 | 　 |
| 39 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯2.规格:1\*36w3.吊装 | 套 | 9 | 292.51 | 　 | 　 |
| 40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 | 个 | 18 | 18.9 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 　 | 　 | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：都亨幼儿园线路改造 | 标段： | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 41 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:空调插座（防爆型）2.规格:32A3.安装方式:明装 | 个 | 18 | 76.22 | 　 | 　 |
| 42 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:风扇2.安装方式:吊装 | 台 | 30 | 425.92 | 　 | 　 |
| 43 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:风扇调速开关2.安装方式:明装 | 套 | 30 | 73.14 | 　 | 　 |
| 44 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 720 | 3.93 | 　 | 　 |
| 45 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 360 | 20.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 教师宿舍线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 46 | 粤R2-1-300 | 其他普通灯具 一般弯脖灯、壁灯 | 1.拆除旧LED灯 | 套 | 6 | 4.25 | 　 | 　 |
| 47 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧二、三插座 | 套 | 10 | 2.21 | 　 | 　 |
| 48 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 48 | 0.23 | 　 | 　 |
| 49 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.拆除旧塑料线槽 | m | 24 | 2.55 | 　 | 　 |
| 50 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯2.型号:8w3.类型:壁装 | 套 | 6 | 96.23 | 　 | 　 |
| 51 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二、三插座（防爆型）2.规格:16A3.安装方式:暗装 | 个 | 10 | 100.76 | 　 | 　 |
| 52 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 48 | 3.93 | 　 | 　 |
| 53 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 24 | 20.57 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 　 | 　 | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：都亨幼儿园线路改造 | 标段： | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 　 | 　 | 午休睡室线路改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 54 | 粤R2-1-299 | 其他普通灯具 吊链灯 | 1.拆除旧LED灯 | 套 | 6 | 4.29 | 　 | 　 |
| 55 | 粤R2-1-337 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.拆除旧照明开关 | 套 | 6 | 2.21 | 　 | 　 |
| 56 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除旧电线 | m单线 | 210 | 0.23 | 　 | 　 |
| 57 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.拆除旧塑料线槽 | m | 105 | 2.55 | 　 | 　 |
| 58 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯2.型号:8w | 套 | 6 | 99.09 | 　 | 　 |
| 59 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯2.规格:1\*36w | 套 | 6 | 292.51 | 　 | 　 |
| 60 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 | 个 | 6 | 18.9 | 　 | 　 |
| 61 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座（防爆型）2.规格:32A3.安装方式:明装 | 个 | 6 | 76.65 | 　 | 　 |
| 62 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线2.型号:BV2.5mm23.材质:铜芯 | m | 210 | 3.93 | 　 | 　 |
| 63 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:塑料3.规格:50\*25 | m | 105 | 20.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 64 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 65 | 031302007001 | 高层施工增加 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 66 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 　 | 　 | 表—08 |

投标单位（盖单位公章）

 年 月 日

投标资料封面设置

|  |
| --- |
| 投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：  |