**附件一： 始兴县墨江中学购买课桌椅技术规格、参数一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学生课桌椅 | 课桌为双柱单层可升降式。桌面规格：尺寸：长60.5cm，宽：44cm(长宽尺寸正负偏离不超过3MM)，桌面为密度板厚度1.8cm，PP塑料注塑封边一次成型，桌面为白橡色，四周注塑封边为蓝色，桌面左上角靠桌面上沿12mm、靠左边间隔20mm处，设一根笔槽内空为27cm（注：为防止脱落，笔槽塑料不能与桌面边沿塑料相连），桌面前带弧形符合人体科学设计，（课桌面板设计详见效果图）。课桌升降片上宽390mm，下宽270mm，上下高度370mm，斗高200mm，升降片下沿至斗下沿高度170mm，前后成弧形，双柱升降眼间距140mm，升降片周围带加强筋，双柱升降眼要有突出加强筋，桌斗选用1.1mm的优质冷轧板。课桌腿选用20\*50mm壁厚为1.2mm椭圆管。  2、椅面规格：长 400 ㎜×宽 355 ㎜椅面板采用 高密度中纤板，面板厚 18 ㎜PP塑料注塑封边一次成型，  3、双柱升降凳腿为20\*50mm，厚度1.2mm，双柱升降凳档规格20\*50\*1.2mm，钢材表面经过除锈，酸洗，静电喷涂等工艺。  4、桌面凳面为弧边设计，光洁平滑环保无毒无气味，甲醛释放量达到国家标准≤1.5mg/L |  |