**始兴县始兴中学膜结构遮阳棚工程**

**招标文件**

**一、招标时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| 1 | 发招标文件时间 | 自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本采购不安排现场勘查。（或领招标文件时到现场勘查） |
| 3 | 投标报名时间  地点 | 2020年12月11日9：00一11：30  始兴中学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间  递交地点 | 2020年12月11日下午16:00  始兴中学二楼行政会议室 |
| 5 | 开标时间  地点 | 2020年12月11日下午16:00  始兴中学二楼行政会议室 |
| 6 | 联系人  联系电话 | 朱先生  18998664086 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 | |

**二、招标方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| 1 | 招标人 | 始兴县始兴中学 |
| 2 | 采购项目名称 | 始兴中学膜结构遮阳棚工程 |
| 3 | 交货地点 | 始兴县始兴中学 |
| 4 | 资金来源 | 公用经费 |
| 5 | 采购金额 | 148600元 |
| 6 | 采购规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 总价承包 |
| 8 | 采购工期要求 | 2021年1月28日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的采购量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本采购设投标保证金为￥：3000 元。若中标者则自动转为履约保证金。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体采购量见采购量清单） |
| 14 | 合同款支付方式 | 验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见采购投资）。  采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | 报名需带：（1）单位介绍信；（2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件；（3）营业执照原件及复印件；（4）组织机构代码证原件及复印件；（5）税务登记证原件及复印件；(6)安全生产许可证、资质证书原件及复印件；以上复印件均需加盖公章； |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。  每本投标文件需要有如下资料：  （1）封面；  （2）目录；  （3）投标报价表；  （4）采购量清单；  （5）法人代表委托书；  （6）授权人身份证复印件；  （7）营业执照复印件；  （8）组织机构代码证复印件；  （9）税务登记复印件。  以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的；  （2）投标报价超过最高限价的；  （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 采购量清单 | 采购量清单提供的采购数量不能修改，需填单价及合价，总价为本采购投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县始兴中学

2020年12月8日

**投标报价书**

始兴县始兴中学：

1. 我方经现场勘察，仔细研究了始兴县始兴中学膜结构遮阳棚工程招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写         ） （小写￥     元 ）投标报价竞投承包上述采购，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，货物质量达到合格。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同采购项目。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：采购量清单报价表。

投标单位（人）：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

  年   月   日

**采购量清单报价表**

项目：始兴县始兴中学膜结构遮阳棚工程（加盖学校公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 综合合价 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 三类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 | m3 | 33.79 |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝地 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.84 |  |  |
| 3 | 膜结构屋面 | 1.钢圆柱支柱（网架）结构制安（高3m） 2.膜结构遮阳棚制安（PVC双表110克80MM厚） 3.钢屋架 | m2 | 306 |  |  |
| 4 | 停车棚划线（规格：2.5m\*5.3m） | 1.热熔标线 普通型 | m2 | 36.03 |  |  |
|  | 膜结构遮阳棚工程合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 | m2 | 283.5 |  |  |

以上含税

投标单位（盖单位公章）

                                                 年    月    日

投标资料封面设置

|  |
| --- |
| 投标项目：始兴县始兴中学膜结构遮阳棚工程    投 标 人（盖公章）：    投标时间：2020年12月11日 |